编制说明

一、工程概况

1. 工程概况：本工程为杭锦后旗三道桥黎一村铺设砂砾石工程，主要建设内容为路床

整形碾压、铺设长度为12公里，宽度为4.5米，厚度为6cm天然砂砾石路面。

二、工程招标和分包范围

1.工程招标范围：施工图范围内的市政工程等，详见工程量清单。

2.分包范围：无分包工程。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及解释和勘误。

2.本工程的施工图；

3.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

4.招标文件、补充通知；

5.其他有关文件、资料；

四、其他说明事项

1.一般说明

（1）施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件：以现场踏勘情况为准；

（2）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

（3）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准；

（4）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”进行计算的，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行；

（5）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时提出，以“补遗”资料为准；

（6）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；

（7）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价；

（8）招标控制价为700000元，其中暂列金额为0元；

（9）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。