★（一）安装清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗、五金及非标类金属制品等维修更换安装清单 | | | | | | |
| 序号 | 维修、更换、制作、安装 | 基本要求 | 计价单位 | 预估数量 | 单项单价最高限价(元) | 备注 |
| 1 | 各类窗户五金配件维修更换安装(铝合金轮子、锁、滑撑、角码等五金配件 ) | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、安装要求：牢固，位置端正 | 个 | 1 | 46 |  |
| 2 | 各类门五金配件维修更换安装(包括但不限于：锁、拉手、合页) | 1、原有破损拆除  2、制作安装恢复原状  3、安装要求：坚固、位置端正 | 个 | 1 | 73.6 |  |
| 3 | 不锈钢拉手(厚度≥1.4mm；材质304不锈钢)更换 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、孔距600mm至900mm | 付 | 1 | 138 |  |
| 4 | 地弹簧更换（承重≥120kg） | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、安装要求：牢固、静音开关 | 台 | 1 | 294.4 |  |
| 5 | 地弹簧配件更换(上、下夹，天蕊 ) | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、安装要求：紧固、安全。 | 个 | 1 | 46 |  |
| 6 | 铝合金单玻门窗制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、76型铝材，壁厚≥1.4mm，玻璃≥5mm  4、安装要求：紧固、安全、密封、平顺 | 平方米 | 1 | 239.2 |  |
| 7 | 铝合金中空玻璃更换 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、玻璃要求为：low-e玻璃;玻璃厚度≥5mm(玻璃厚度）+12mm（中空）+5mm（玻璃厚度）;  4、铝合金厚度≥1.4mm  5、安装要求：紧固、安全、密封 | 平方米 | 1 | 294.4 |  |
| 8 | 铝合金玻璃隔断；钢化玻璃制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、76×44型铝管，厚度≥1.5mm，钢化玻璃厚度≥12mm  4、牢固、平整、密封 | 平方米 | 1 | 414 |  |
| 9 | 不锈钢玻璃隔断；钢化玻璃制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、75×45型201不锈钢矩管，厚度≥1.5mm，钢化玻璃厚度≥12mm | 平方米 | 1 | 441.6 |  |
| 10 | 不锈钢玻璃隔断（铝合金玻璃隔断）超白钢化玻璃 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、75×45型201不锈钢矩管，76×44型铝管，厚度≥1.5mm，  4、超白玻钢化玻璃：厚度≥12mm | 平方米 | 1 | 540 |  |
| 11 | 单层钢化玻璃更换 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、厚度≥5mm | 平方米 | 1 | 138 |  |
| 12 | 中空钢化玻璃更换 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、玻璃要求为：low-e中空钢化玻璃，包括但不限于以下规格：5mm+6mm+5mm、5mm+9mm+5mm、5mm+12mm+5mm | 平方米 | 1 | 220.8 |  |
| 13 | 铝合金双玻百叶办公玻璃隔断安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、50mm×50mm型铝材，铝材厚度≥1.2mm，玻璃厚度≥5mm+百叶+5mm钢化玻璃 | 平方米 | 1 | 515.2 |  |
| 14 | 铝合金中空玻璃门窗制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、中空玻璃厚度最低要求为：5mm+9mm+5mm;90型材  4、框架材质：铝合金，厚度≥1.4mm； | 平方米 | 1 | 331.2 |  |
| 15 | 铝合金隔音中空钢化玻璃 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、玻璃厚度最低要求为：5mm+20mm+5mm;  4、框架材质：铝合金，厚度≥1.6mm；  5、安装要求：安全、牢固、密封隔音 | 平方米 | 1 | 420 |  |
| 16 | 夹胶钢化玻璃（走廊上方玻璃） | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、包括但不限于以下规格：5mm夹5mm、6mm夹6mm; | 平方米 | 1 | 423.2 |  |
| 17 | 隔音隔断（隔音棚） | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、材质：镀锌板，厚度≥1.2mm；隔音层材质要求：玻纤或矿棉纤维材质，厚度≥8cm;  4、安装要求：安全、牢固 | 平方米 | 1 | 423.2 |  |
| 18 | 铝合金平开窗户 | 1、原有破损拆除，包含高空作业，高空作业周围施工安全防范，高空作业脚手架搭建，高空作业吊篮施工。  2、新制作安装更换，恢复原状  3、玻璃幕墙新增平开窗  4、每套面积：≤1.0㎡  5、窗户可内开内倒；low-e中空玻璃；玻璃厚度最低要求：5mm+20mm+5mm | 套 | 1 | 2760 |  |
| 19 | 玻璃贴膜 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、材质要求：膜纱膜、单透隔热胶。 | 平方米 | 1 | 50.6 |  |
| 20 | 玻璃开孔、开缺 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、平整，光滑 | 个 | 1 | 55.2 |  |
| 21 | 穿衣镜安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、磨边,包含但不限于以下类型：宽×长：600mm×1800mm | 张 | 1 | 174.8 |  |
| 22 | 铝合金、塑钢框架纱窗制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、纱网材质要求：304不锈钢(70目)纱网  4、推拉窗 | 平方米 | 1 | 128.8 |  |
| 23 | 铝合金防盗纱窗制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、防盗纱网材质要求：304不锈钢防盗纱网  4、推拉窗 | 平方米 | 1 | 202.4 |  |
| 24 | 平开窗户口袋锁纱窗（定制） | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、平开窗  4、纱网材质要求：304不锈钢防盗纱网 | 套 | 1 | 430 |  |
| 25 | 隐形纱窗（手术室办公区） | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、可手动收缩 | 套 | 1 | 202.4 |  |
| 26 | 铝合金百叶窗安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换、恢复原状  3、铝材规格、厚度：≥25mm×25mm×1.2mm； | 平方米 | 1 | 260 |  |
| 27 | 门窗雨棚制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、201不锈钢矩管，管材规格≥25mm×13mm×1.0mm；隔音板，厚度≥2mm。 | 米 | 1 | 147.2 |  |
| 28 | 阳光棚制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、201不锈钢矩管，管材规格≥50mm×50mm×1.5mm；耐力板，厚度≥2mm | 平方米 | 1 | 184 |  |
| 29 | 雨棚立柱 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、201不锈钢矩管，管材规格≥80mm×80mm×1.2mm | 米 | 1 | 150 |  |
| 30 | 雨棚(阳光棚)板材更换 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、耐力板，厚度≥2mm | 平方米 | 1 | 150 |  |
| 31 | 雨棚(阳光棚、金属方管、耐力板)板材更换 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、耐力板，厚度≥4mm | 平方米 | 1 | 240 |  |
| 32 | 雨棚(阳光棚、金属方管、耐力板)板材更换 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、耐力板，厚度≥5mm | 平方米 | 1 | 320 |  |
| 33 | 特殊造型雨棚制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、铝合金、铝制品水槽及排水管，耐力板厚度≥2mm，铝材厚≥2mm | 平方米 | 1 | 450 |  |
| 34 | 彩钢棚(金属框架、彩钢瓦)制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、镀锌钢方管，管材规格≥50mm×50mm，壁厚≥1.5mm,彩钢瓦板材厚≥1.0mm | 平方米 | 1 | 165.6 |  |
| 35 | 彩钢棚板材更换(已有金属框架基础、彩钢瓦基础) | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、镀锌钢方管，管材规格≥50mm×50mm，壁厚≥1.5mm,彩钢瓦板材厚≥1.0mm | 平方米 | 1 | 140 |  |
| 36 | 彩钢瓦水槽制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、水槽尺寸：宽度100mm，高度100mm  4、板材厚度≥1.2mm | 米 | 1 | 80 |  |
| 37 | 手动伸缩雨棚 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、铝合金伸缩臂，壁厚≥1.4mm；防雨布，厚度≥1mm | 平方米 | 1 | 174.8 |  |
| 38 | 电动伸缩雨棚 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、铝合金伸缩臂，壁厚≥1.4mm；防雨布，厚度≥1mm.  4、具有远程遥控伸缩功能 | 平方米 | 1 | 239.2 |  |
| 39 | 电动雨棚伸缩臂 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、铝合金摆臂，厚度≥1.4mm | 根 | 1 | 662.4 |  |
| 40 | 铝合金收口条、压条(阳光棚、金属方管、耐力板、缝隙衔接)更换 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、铝合金材质压条，规格≥30mm宽X2mm厚 | 米 | 1 | 30 |  |
| 41 | 非标类不锈钢接水盘制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、防漏水  4、规格：长600mmX宽400mmX高50mm  5、材质：201不锈钢，厚度≥1.0mm | 个 | 1 | 73.6 |  |
| 42 | 非标类接水盘排水管制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、防漏水 | 米 | 1 | 55.2 |  |
| 43 | 不锈钢接水盘（定制尺寸）制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、防漏水  4、规格：长1000mmX宽400mmX高100mm  5、材质：201不锈钢，厚度≥1.0mm | 个 | 1 | 180 |  |
| 44 | 铝合金门窗密封条更换安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状 | 米 | 1 | 8 |  |
| 45 | 门窗静音轨道压条更换安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、材质：不锈钢轨道压条或铝合金轨道压条 | 米 | 1 | 80 |  |
| 46 | 铝合金门窗玻璃打胶密封处理 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、耐候型密封胶。 | 米 | 1 | 9.2 |  |
| 47 | 洗手池挡水板（定制） | 1、原有破损拆除  2、新安装更换，恢复原状  3、材质：亚克力；规格≥500mmX500mm;厚度≥3mm | 块 | 1 | 165.6 |  |
| 48 | 防洪挡板（挡水板）更换制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新安装更换，恢复原状  3、材质：201不锈钢；厚度≥1.2mm  5、成品规格：高500mm，厚40mm | 米 | 1 | 460 |  |
| 49 | 档鼠板 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、201不锈钢板材  5、板材厚度≥2mm；高度≥500mm | 米 | 1 | 350 |  |
| 50 | 毛巾架、晾衣杆制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、304不锈钢，壁厚≥1.2mm | 米 | 1 | 41.4 |  |
| 51 | 卫浴配件维修更换安装（角栏、毛巾架等卫浴配件) | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、材质要求：304不锈钢 | 个 | 1 | 73.6 |  |
| 52 | X型 晾衣架 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、材质要求：304拉丝不锈钢，壁厚≥1.2mm | 米 | 1 | 80 |  |
| 53 | 双杠型 晾衣架 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、材质要求：304拉丝不锈钢，壁厚≥1.2mm | 米 | 1 | 100 |  |
| 54 | 钢结构楼梯 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、槽钢厚度≥3mm，钢板厚度≥3mm；涂刷防锈漆，底漆面漆各一遍 | 步 | 1 | 322 |  |
| 55 | 不锈钢楼梯 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、304不锈钢框架：规格：≥75mm×45mm，厚度≥2mm；304不锈钢板材，厚度≥3mm | 步 | 1 | 506 |  |
| 56 | 防护栏制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、201不锈钢材质，规格：≥25mm×13mm×1.2mm | 平方米 | 1 | 165.6 |  |
| 57 | 栏杆制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、201不锈钢材质，不锈钢圆面管直径51mm，38柱、32横、19竖管,厚度≥1.2mm | 米 | 1 | 220.8 |  |
| 58 | 防护网制作安装（隐形防护网安装） | 1、原有破损拆除；  2、新制作安装更换，恢复原状  3、304不锈钢材质，规格：≥3.0mm直径圆条 | 平方米 | 1 | 220 |  |
| 59 | 金属制品打磨、除锈、翻新、做油漆 | 1、涂刷要求：环氧底漆面漆各一遍 | 平方米 | 1 | 92 |  |
| 60 | 非标类金属格栅门制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、格栅门间距100mm  4、镀锌管，规格：50mm×50mm，壁厚≥1.5mm | 平方米 | 1 | 349.6 |  |
| 61 | 非标类金属管沟盖板 | 1、新制作安装，恢复原状  2、镀锌管，材料壁厚≥1.2mm，400mm（宽）×1000mm（长） | 个 | 1 | 322 |  |
| 62 | 不锈钢管材75mm×45mm更换安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、厚度≥1.2mm表面光滑无毛刺 | 米 | 1 | 64.4 |  |
| 63 | 不锈钢管材50mm×50mm更换安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、厚度≥1.2mm表面光滑无毛刺 | 米 | 1 | 55.2 |  |
| 64 | 不锈钢管材95mm×45mm更换安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、厚度≥1.2mm表面光滑无毛刺 | 米 | 1 | 73.6 |  |
| 65 | 不锈钢管材80mm×80mm更换安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、厚度≥1.2mm表面光滑无毛刺 | 米 | 1 | 87.4 |  |
| 66 | 非标类不锈钢制品支架制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、304不锈钢材质、壁厚≥1.2mm | 米 | 1 | 165.6 |  |
| 67 | 非标类不锈钢制品货架制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、304不锈钢材质、壁厚≥1.2mm  4、成品规格：高度≥1500mm，宽度≤400mm | 米 | 1 | 349.6 |  |
| 68 | 模具室不锈钢制品货架制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、304不锈钢材质，壁厚≥1.2mm  4、成品规格：高度2000mm，宽度≥550mm | 米 | 1 | 625.6 |  |
| 69 | 非标类医疗废品收纳柜 | 1、新制作安装更换、恢复原状  2、制作新安装恢复原状  3、304不锈钢材质，厚度≥1.2mm  5、成品规格：长500mm 宽500mm 高1200mm | 个 | 1 | 2200 |  |
| 70 | 不锈钢镂空板字体模具定制 | 1、304不锈钢板材  2、字体规格：≥200mmX200mm | 个 | 1 | 80 |  |
| 71 | 木门套更换安装 | 1、原有破损拆除  2、新安装更换，恢复原状  3、材质要求：实木 | 延长米 | 1 | 92 |  |
| 72 | 不锈钢门套更换安装 | 1、原有破损拆除  2、新安装更换，恢复原状  3、材质要求：304不锈钢，厚度≥1.0mm | 延长米 | 1 | 120 |  |
| 73 | 金属隔断 | 1、原有破损拆除  2、制作新安装恢复原状  3、材质要求：铝板，厚度≥1mm，高度≥500mm | 米 | 1 | 150 |  |
| 74 | 彩钢手动卷帘门制作安 装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、彩钢，厚度≥1.0mm | 平方米 | 1 | 220.8 |  |
| 75 | 铝合金手动卷帘门制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、铝合金，厚度≥1.0mm | 平方米 | 1 | 266.8 |  |
| 76 | 手动水晶卷帘门制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装更换，恢复原状  3、水晶板，厚度≥2mm；不锈钢厚度≥1.2mm | 平方米 | 1 | 331.2 |  |
| 77 | 卷帘门卷簧维修 | 1、原有破损拆除  2、维修安装恢复原状 | 个 | 1 | 202.4 |  |
| 78 | 卷帘门卷柱维修 | 1、原有破损拆除  2、维修安装恢复原状  3、圆钢直径100mm，更换加焊接调试 | 个 | 1 | 349.6 |  |
| 79 | 卷帘门卷筒维修 | 1、原有破损拆除  2、维修安装恢复原状  3、圆钢直径100mm，更换加焊接调试 | 个 | 1 | 404.8 |  |
| 80 | 防火门单向推拉锁定制安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装恢复原状  3、材质要求：通体304不锈钢 | 套 | 1 | 560 |  |
| 81 | 防火门定制安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、防火隔温,面板为镀锌钢板，厚度≥1.4mm，中间为隔温层 | 平方米 | 1 | 717.6 |  |
| 82 | 防盗门定制安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、面板为镀锌钢板，厚度≥1.4mm | 平方米 | 1 | 552 |  |
| 83 | 闭门器更换 | 1、原有破损拆除  2、新安装更换，恢复原状  3、常闭式 | 个 | 1 | 147.2 |  |
| 84 | 电动闭门器更换 | 1、原有破损拆除  2、新安装更换，恢复原状  3、常闭式 | 套 | 1 | 800 |  |
| 85 | 氧气瓶防护链更换制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、材质要求：304不锈钢 | 米 | 1 | 73.6 |  |
| 86 | 液氧站U型防护装置制作安装 | 1、原有破损拆除  2、新制作安装，恢复原状  3、2次防锈油漆涂刷  5、宽200mm，管材规格30mmX30mm | 米 | 1 | 280 |  |
| 87 | 无耗材紧急维修 | 1、包括但不限于金属门窗脱落处理；玻璃门无法使用处理 | 人/次 | 1 | 73.6 |  |
| 88 | 零星焊接(氩氟焊、电焊) | 1. 牢固、平整 2. 防锈喷漆 | 人/次 | 1 | 110.4 |  |