2024年市级水利发展专项资金（蓝田县民李（片）小流域水土保持综合治理工程）

工程量清单和计价依据

（1）计价依据

水利建筑工程按陕发该项目[2017]1606号文颁发的关于《陕西省水利建筑工程概算定额》，安装工程按《陕西省水利设备安装工程概算定额》，机械台班定额按《陕西省水利工程施工机械台班费定额》等计价依据及材料、设备的定价原则进行编制。

（2）工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 工程措施投资 |  |  |
| 1.1 | 坡耕地改梯田（12.69hm²） | hm² | 12.69 |
| 1.1.1 | 机修土坎梯田（宽15-20m） |  |  |
| 1.1.1.1 | 表土剥离 | m3 | 25381 |
| 1.1.1.2 | 表土回填 | m3 | 33757 |
| 1.1.1.3 | 土方平整（运距≤20m） | m3 | 31725 |
| 1.1.1.4 | 田埂修筑 | m3 | 1073 |
| 1.2 | 恢复排水渠(尺寸0.4mx0.4m，0.32km) |  |  |
| 1.2.1 | 土方开挖 | m3 | 470 |
| 1.2.2 | 土方回填 | m3 | 235 |
| 1.2.3 | 弃土外运（3km） | m3 | 193 |
| 1.2.4 | M7.5浆砌石渠道 | m3 | 336 |
| 1.2.5 | 闭孔泡沫板沉降缝 | m2 | 12.1 |
| 1.3 | 改造田间生产路（路宽3.5m，0.3km） |  |  |
| 1.3.1 | 砼路面拆除 | m3 | 157.5 |
| 1.3.2 | 拆除DN500砼管 | m | 6 |
| 1.3.3 | 恢复DN500砼管 | m | 6 |
| 1.3.4 | 3:7 灰土垫层（厚18cm） | m3 | 218.7 |
| 1.3.5 | C25砼面层（厚15cm） | m2 | 1102.5 |
| 1.3.6 | 平面钢模板 | m2 | 87 |
| 1.3.7 | 闭孔泡沫板胀缝 | m2 | 11.03 |
| 1.3.8 | 拆旧外运（3km） | m3 | 159.5 |
| 1.3.9 | 基础土方开挖(挡土墙6m) | m3 | 89 |
| 1.3.10 | 基础土方回填(挡土墙6m) | m3 | 51 |
| 1.3.11 | M7.5浆砌石挡土墙（6m路基） | m3 | 31.75 |
| 1.3.12 | de75UPVC排水管(0.6Mpa) | m | 9 |
| 1.3.13 | 滤料（中砂） | m3 | 1.14 |
| 1.3.14 | 土工织物(300g/㎡) | m2 | 0.45 |
| 2 | 林草措施投资 |  |  |
| 2.1 | 水保林（83.38hm²） | hm² | 83.38 |
| 2.1.1 | 鱼鳞坑整地(小鱼鳞坑0.8mx0.5mx0.5m) | 个 | 92635 |
| 2.1.2 | 栽植侧柏（47.96hm²） | hm² | 47.96 |
| 2.1.2.1 | 侧柏栽植 | 株 | 53284 |
| 2.1.2.2 | 侧柏（高150cm） | 株 | 54350 |
| 2.1.3 | 栽植白皮松（35.42hm²） | hm² | 35.42 |
| 2.1.3.1 | 栽植白皮松 | 株 | 39352 |
| 2.1.3.2 | 白皮松（高150cm） | 株 | 40139 |
| 2.2 | 田埂绿化（1.77hm²） | hm² | 1.77 |
| 2.2.1 | 种植黄花菜 | 株 | 88500 |
| 2.2.2 | 黄花菜 | 株 | 90270 |
| 3 | 封育治理措施投资 | hm² | 281.69 |
| 3.1 | 护栏设施 |  |  |
| 3.1.1 | 封禁围栏 | 延米 | 1000 |
| 3.2 | 郁闭度不完整的林地补植（63.7hm²） | hm² | 63.70 |
| 3.2.1 | 栽植侧柏 |  |  |
| 3.2.1.1 | 侧柏栽植 | 株 | 9937 |
| 3.2.1.2 | 侧柏（高150cm） | 株 | 10136 |
| 3.3 | 封禁标识牌(1座) | 座 |  |
| 3.3.1 | 石板 | m2 | 1.4 |
| 3.3.2 | 砌砖 | m3 | 0.23 |
| 3.3.3 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 2.37 |