附件2：

## 交通隔离设施日常清洁维护考核细则

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | | 目标要求 | | 序号 | | 扣分内容 | | 扣分标准 | | 备注 | |
| 交通设施清洗作业 | | 健全交通设施清洗工作机制，打造交通设施清洁作业一流水平 | | 1 | | 每月28日前报送月度清洗工作计划，包含清洗线路、时间、车辆、人员安排，逾期一天扣1分，违反作业时间规定或擅自改变作业计划每次扣1分。 | | 1分 | |  | |
| 2 | | 机械作业车辆配备齐全，每缺1台每天扣1分。 | | 1分 | |  | |
| 3 | | 未按清洗计划出车，每缺1台每天扣1分。 | | 1分 | | 车辆故障维修造成未出车不纳入考核范围，需提供车辆维修凭证。 | |
| 4 | | 车载设备无故未链接平台视同未出车每缺一台扣1分。 | | 1分 | | 车载监控设备故障维修以技术部门鉴定为准，时限一天。 | |
| 5 | | 机械作业未按要求设置安全警示灯，发现一次扣0.5分。 | | 0.5  分 | |  | |
| 6 | | 人工作业未按要求穿戴统一的安全服装，发现一次扣0.5分。 | | 0.5  分 | |  | |
| 7 | | 清洗后交通设施目测无污渍、擦拭无积垢，秩序整齐划一，日常检查交通隔离设施不洁每米扣0.1分。 | | 0.1  分 | |  | |
| 8 | | 防撞桶清洗不干净，桶内有垃圾或者粘贴牛皮癣，每处扣0.5分。 | | 0.5  分 | |  | |
| 9 | | 清洗过后交通设施（含防撞桶）秩序未及时恢复，每次扣1分。 | | 1分 | |  | |
| 10 | | 清洗过后造成交叉污染，督查未及时整改到位的每次扣1分。 | | 1分 | |  | |
| 11 | | 道路交通设施不洁城市网格化案卷每条扣2分。 | | 2分 | |  | |
| 12 | | 道路交通设施不洁、不文明作业等城管110案卷、12345热线投诉案卷每条扣2分。 | | 2分 | |  | |
| 13 | | 市设施大队督查发现的问题每条扣2分。 | | 2分 | |  | |
| 14 | | 各类案卷超时、返工、处置不及时，每条扣5分。 | | 5分 | |  | |
| 15 | | 中标人的车辆从事本服务项目外的工作发现一次，扣10分。 | | 10分 | |  | |
|  | |  | | 16 | | 交通隔离设施维护单位在重大活动、重要检查当中发挥应急处突作用，服从环卫中心指挥与调度，对交通隔离护栏设施进行无条件的清洗（含新增护栏），不达标每次扣5分。 | | 5分 | |  | |
| 17 | | 交通隔离设施维护人员、车辆不服从采购人合理调配和使用的，每发生一次扣5分。 | | 5分 | |  | |
| 18 | | 如遇不可抗力因素（雨、雪冰冻天气等），温度低于3℃（含3℃)桥梁、迎风口禁止清洗维护作业。低于1℃（含1℃)时，禁止作业，雨雪停后气温回升须将所有护栏全面清洗到位，不达标扣1分。 | | 1分 | |  | |
| 19 | | 发生责任（等责及以上）安全事故，发生轻微事故且造成不良影响的视情况扣20分。 | | 20分 | |  | |
| 20 | | 因工作失职，被省、市、区级领导批评、媒体曝光，造成重大影响的扣10分。 | | 10分 | |  | |
| 21 | | 拒不执行开福区环卫维护中心工作安排或被上级通报批评的扣6分。 | | 6分 | |  | |
| 22 | | 公司制度健全，含督查制度、考核制度、清洗流程、考勤制度、清洗服务台账等，每缺一项扣5分。 | | 5分 | |  | |
| 23 | | 所有车辆需集中停放固定车辆场所，规范管理作业车辆，避免乱停乱放现象，保持车辆车容车貌整洁，发现一次每台扣1分。 | | 1分 | |  | |

注：

1.每分扣款100元；

2.逐月进行扣分；

3.连续三个月每月扣分均达到40分，乙方必须进行整改并提交书面整改报告至甲方。