**工程措施预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
|  | 麦岭沟 |  |  |  |  |
| 一 | 大坝工程 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 人工清理坝基(厚0.3m) | m³ | 819 |  |  |
| (二) | 土方开挖 | m³ | 1626.3 |  |  |
| (三) | 土方开挖上坝(Ⅲ类，1km) | m³ | 19704.94 |  |  |
| (四) | 土方碾压回填 | m³ | 15962.26 |  |  |
| (五) | 粗砂反滤料 | m³ | 87.6 |  |  |
| (六) | 碎石反滤料 | m³ | 75.6 |  |  |
| (七) | 块石 | m³ | 243.6 |  |  |
| (八) | 旧浆砌石挡墙拆除 | m³ | 114 |  |  |
| 二 | 溢洪道工程 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 石方开挖 | m³ | 1706.34 |  |  |
| 2 | 溢洪道土方开挖(Ⅲ类就地堆放) | m³ | 709.18 |  |  |
| 3 | 土方回填 | m³ | 602.8 |  |  |
| (二) | 引水渠、八字墙 |  |  |  |  |
| 1 | M10浆砌石砌筑(基础) | m³ | 48.24 |  |  |
| 2 | M10浆砌石砌筑(底板) | m³ | 21 |  |  |
| 3 | M10浆砌石齿墙 | m³ | 3.6 |  |  |
| 4 | 聚乙烯塑胶板 | ㎡ | 14.4 |  |  |
| 5 | 1:1:4沥青水泥砂浆填缝(2cm厚) | ㎡ | 0.52 |  |  |
| 6 | 无纺布 | ㎡ | 8.64 |  |  |
| 7 | 墙后反滤料 | m³ | 0.43 |  |  |
| 8 | 排水管(Φ50PVC管) | m | 24 |  |  |
| (三) | 溢流段 |  |  |  |  |
| 1 | C15素砼垫层 | m³ | 5.6 |  |  |
| 2 | 侧墙C25砼 | m³ | 26.5 |  |  |
| 3 | 底板C25砼 | m³ | 21.6 |  |  |
| 4 | 钢筋制安 | t | 4.17 |  |  |
| 5 | C25砼齿墙刺墙 | m³ | 18.38 |  |  |
| 6 | 钢筋制安 | t | 0.94 |  |  |
| 7 | 聚乙烯塑胶板(2cm厚) | ㎡ | 4.81 |  |  |
| 8 | 651型橡胶止水 | m | 11.8 |  |  |
| 9 | 1:1:4沥青水泥砂浆填缝(2cm厚) | ㎡ | 0.59 |  |  |
| (四) | 泄槽段 |  |  |  |  |
| 1 | C15素砼垫层 | m³ | 31.88 |  |  |

**工程措施预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 2 | C25砼立墙 | m³ | 59.6 |  |  |
| 3 | C25砼底板 | m³ | 122.95 |  |  |
| 4 | 立墙、底板钢筋制安 | t | 12.23 |  |  |
| 5 | C25砼齿墙 | m³ | 16.2 |  |  |
| 6 | 齿墙钢筋制安 | t | 0.99 |  |  |
| 7 | C25砼刺墙 | m³ | 5.89 |  |  |
| 8 | 齿墙刺墙钢筋制安 | t | 0.22 |  |  |
| 9 | 聚乙烯塑胶板(2cm厚) | ㎡ | 17.92 |  |  |
| 10 | 1:1:4沥青水泥砂浆填缝(2cm厚) | ㎡ | 1.85 |  |  |
| 11 | 651型橡胶止水 | m | 37 |  |  |
| 12 | 无纺布 | ㎡ | 156.93 |  |  |
| 13 | 墙后反滤料 | m³ | 1.35 |  |  |
| 14 | 排水管(Φ50PVC管) | m | 22.5 |  |  |
| 15 | 排水管(Φ100PVC管) | m | 84.92 |  |  |
| 16 | 纵横向排水(粗砂) | m³ | 7.64 |  |  |
| 17 | 纵横向排水(中砂) | m³ | 8.49 |  |  |
| 18 | 纵横向排水(细砂) | m³ | 11.89 |  |  |
| (五) | 交通桥 |  |  |  |  |
| 1 | C25砼 | m³ | 5.24 |  |  |
| 2 | 钢筋 | t | 0.4 |  |  |
| 三 | 过路箱涵 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | C15素砼垫层 | m³ | 2.95 |  |  |
| (二) | 箱涵顶板C25砼 | m³ | 9.6 |  |  |
| (三) | 箱涵侧墙板C25砼 | m³ | 8.38 |  |  |
| (四) | 箱涵底板C25砼 | m³ | 11.38 |  |  |
| (五) | 箱涵顶挡墙C25砼 | m³ | 2.88 |  |  |
| (六) | C25砼齿墙 | m³ | 2.7 |  |  |
| (七) | 钢筋 | t | 3.59 |  |  |
| 四 | 道路工程 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 浆砌石排水渠拆除 | m³ | 230 |  |  |
| (二) | 20cm厚泥结碎石路面 | ㎡ | 270 |  |  |
| (三) | 土方外调(Ⅲ类，1km) | m³ | 4352.94 |  |  |
| (四) | 道路土方压实 | m³ | 3701 |  |  |

**工程措施预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
|  | 叉家沟 |  |  |  |  |
| 一 | 卧管 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 卧管清淤 | m³ | 25.5 |  |  |
| (二) | M10浆砌石齿墙 | m³ | 16.8 |  |  |
| 二 | 涵洞 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 土方开挖 | m³ | 385 |  |  |
| (二) | 土方回填 | m³ | 288 |  |  |
| (三) | DN700钢管埋设 | m | 156 |  |  |
| (四) | 碎石垫层 | m³ | 30.6 |  |  |

**工程措施预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
|  | 水真沟1# |  |  |  |  |
| 一 | 卧管及消力池 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | M10浆砌石侧墙 | m³ | 21 |  |  |
| 二 | 涵洞 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 土方开挖 | m³ | 1760 |  |  |
| (二) | 土方回填 | m³ | 1760 |  |  |
| (三) | DN700钢管穿涵洞 | m | 66 |  |  |
| (四) | C20混凝土垫层 | m³ | 5.2 |  |  |
| (五) | C20混凝土回填涵洞 | m³ | 27.3 |  |  |
| (六) | M10浆砌石封堵 | m³ | 4 |  |  |
| (七) | Φ20mmPVC花管 | m | 260 |  |  |
| 三 | 道路工程 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 上坝道路泥结石道路(3m宽) | ㎡ | 900 |  |  |